收到了5帧数据时，就生成一个事件往物理层传，上传的只有MsgRecvDataNtf事件。

