（注意，这里的数据包指的是上位机给通信机发的，一共有1032字节的那个包。而数据帧指的是真实发出去的，一帧239字节的那个帧）

dataSize 一个数据包的大小（1024）

dataPerFrame 一个数据帧的大小（239）

frameNum 对一个数据包，应该发帧的数目（5）

sendBytesNum 总的一个数据包大小（239\*5=1195）

dataPerBag 一个数据包的大小（1024）（不是很懂为什么这么干）

sendPackageNum 需要发的数据包的数目（1195/1024）

